**附件一：**

**全自动生化分析仪**

全自动生化分析仪是根据光电比色原理来测量体液中某种特定化学成分的仪器。

详细配置及功能如下：（1）同时测定项目≥30项，分析速度≥400测试/小时(不含电解质)；（2）反应杯为永久使用的新型硬质玻璃杯或石英杯（3）数据处理功能:试剂残量管理功能;多点校准曲线;反应检查;防交叉污染程序;质控图;实时质控;反应颜色校正;血清指数;项目间运算;自动样品稀释;数据查询。（4）其原理是在比色杯周围设计一恒温槽，在槽内加入一种无味、无污染、不蒸发、不变质的稳定恒温液，恒温液的容量大，热稳定性好、均匀。在比色杯不直接接触恒温液，克服了水浴式恒温易受污染和空气浴不均匀、不稳定的特点。